{'WATEPQ': [OrderedDict([('Telheader_Quelle', 'WAMAS'),
                         ('Telheader_Ziel', 'SYSLOG'),
                         ('Telheader_TelSeq', 11),
                         ('Telheader_AnlZeit', '20230413110200'),
                         ('Satzart', 'WATEPQ050'),
                         ('IvTep_MId_Charge', ''),
                         ('IvTep_MId_MHD', '20231231'),
                         ('IvTep_MId_ResNr', ''),
                         ('IvTep_MId_WeNr', '12    eCAM  014020'),
                         ('IvTep_MId_ThmKz', 'N'),
                         ('IvTep_PrimThmKz', 'N'),
                         ('IvTep_FifoDatum', '20231231'),
                         ('IvTep_PosNr', 10),
                         ('IvArt_Bestand_Einheit', 'PET'),
                         ('IvArt_HOSTUNITS_HostEinh', ''),
                         ('IvAusp_UrAusId_Mand', '000'),
                         ('IvAusp_UrAusId_AusNr', '1673982/1701778'),
                         ('IvAusp_UrAusId_HostAusKz', 'HOST'),
                         ('IvAusp_HostPosNr', 21),
                         ('IvArt_AId_Mand', '000'),
                         ('IvArt_AId_ArtNr', '1176'),
                         ('IvArt_AId_Var', '00000'),
                         ('Mngs_Mng', 30.0),
                         ('Mngs_Gew', 0.0),
                         ('IvMatqk_HMATQ_HMatQ', 'DISPONIBLE'),
                         ('IvTep_TeId', '376401426411929180')])]}